Manual de Instruções – Processador MIPS na placa DE0-CV

Funções:

**SW0** – Chave que alterna entre a saída da ULA e o valor do Program Counter (PC). Quando a chave está levantada mostra o valor da saída da ULA e quando está abaixada mostra o valor do PC.

**KEY0** – Botão que alterna o pulso de clock. Ao apertar o botão contabiliza um pulso de clock.

Luca e Murilo – Insper – Eng. Comp 6°sem